杭州金慧达集团有限公司建设项目、杭州金慧达集团有限公司年加工砂石9万吨项目环境保护竣工验收意见
2018年10月25日，杭州金慧达集团有限公司根据《杭州金慧达集团有限公司建设项目、杭州金慧达集团有限公司年加工砂石9万吨项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下： 

   一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目建设地址位于杭州市桐庐县富春江镇俞赵村，租用杭州舒泰卫生用品有限公司厂房，厂房面积为74497.67m2。建设项目总投资为5000万元，年产钢管6000t、钢塔800t、路灯管200t、电气铁路支架600t、水泥电杆45000万根、排水管2.6万米及起重机械设备5台的生产能力；年加工砂石9万吨项目总投资为105万元，年加工砂石9万吨的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况
建设项目于2016年11月由杭州市环境保护有限公司编制完成了《杭州金慧达集团有限公司建设项目环境影响报告表》，2016年11月7日通过了桐庐县环境保护局的备案，备案文号桐环备[2016]企295号；年加工砂石9万吨项目于2018年5月由杭州市环境保护有限公司所编制完成了《杭州金慧达集团有限公司年加工砂石9万吨项目环境影响报告表》，2018年6月6日通过了桐庐县环境保护局的审批，审批文号桐环批[2018]企59号。受杭州金慧达集团有限公司委托，根据国家和省环境保护管理部门对建设项目竣工验收监测的有关规定，杭州天量检测科技有限公司于2018年8月24-25日对本项目废气废水进行监测和调查，并编写验收监测报告。
（三）验收范围
本次验收范围为杭州金慧达集团有限公司年产钢管6000t、钢塔800t、路灯管200t、电气铁路支架600t、水泥电杆45000万根、排水管2.6万米及起重机械设备5台项目和年加工砂石9万吨项目环境保护设施。
工程变动情况
未发生重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（1）废水
项目生产过程中废水主要为砂石清洗废水、蒸养蒸汽冷凝水、脱硫除尘废水、洗砂、喷淋抑尘废水和生活污水，所有废水经收集到厂区池塘回用，不外排。

（2）废气
项目废气主要为焊接过程中产生的烟尘、金属加工过程中的金属粉尘、生物质锅炉产生的燃烧废气、堆场扬尘和食堂油烟。焊接烟尘和金属粉尘均无组织排放，加强车间通风；堆场扬尘均以无组织形式排放；锅炉废气经布袋除尘处理+水膜喷淋处理后高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。

（1）噪声
项目噪声主要为各类生产设备产生的噪声。采取的措施：生产车间设置隔音玻璃；生产时关闭门窗；厂区合理布局，噪声源强较大的设备布置在车间厂区西侧靠近山林侧；高噪声设备安装减震；对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行；夜间不生产。

（2）固废

项目固废主要为包装固废、边角料、金属屑、不合格产品、沉渣、炉灰、泥沙和生活垃圾。包装固废、边角料、金属屑、不合格产品收集后外售给方元华回收利用；沉渣、炉灰、泥沙由本公司自用于本公司的种植地内；生活垃圾收集后由桐庐县中航美丽城乡环卫有限公司统一处置。

四、环境保护设施调试效果

2018年8月24-25日，杭州天量检测科技有限公司对项目进行了现场监测，根据监测结果及环境管理检查情况出具了项目环境保护设施竣工验收监测报告,监测结果显示：
1、废气
监测期间，锅炉废气排放口两个周期烟尘排放浓度分别为＜20mg/Nm3、＜20mg/Nm3，二氧化硫排放浓度分别为8mg/Nm3、8mg/Nm3，氮氧化物排放浓度分别为108mg/Nm3、110mg/Nm3，烟气黑度分别为＜1级、＜1级，排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中“燃煤锅炉”特别排放限值要求。

监测期间，布袋除尘处理+水膜喷淋对烟尘除效率分别为97.2%、96.7%、对二氧化硫除效率分别为72.4%、73.0%、对氮氧化物除效率分别为40.5%、41.9%。

监测期间，油烟废气两个周期的折算放浓度分别为0.887mg/Nm3、1.19mg/Nm3均能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准限值要求。

监测期间 ，两个周期油烟净化器去除效率分别为88.9%、76.2%。

厂界无组织废气排放最大浓度：颗粒物为0.492mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相应标准限值要求。

2、噪声

监测结果表明，1#-4#厂界昼间噪声监测值为54.7-57.8dB(A)，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求；5#敏感点昼间噪声监测值为54.9-55.9dB(A)，均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。

3、固废

本项目固废主要为包装固废、边角料、金属屑、不合格产品、沉渣、炉灰、泥沙和生活垃圾。包装固废、边角料、金属屑、不合格产品收集后外售给方元华回收利用；沉渣、炉灰、泥沙由本公司自用于本公司的种植地内；生活垃圾收集后由桐庐县中航美丽城乡环卫有限公司统一处置。

4、污染物排放总量

企业废水全部回用于生产，不外排。

企业二氧化硫和氮氧化物的排放总量为二氧化硫0.0072t/a，氮氧化物0.109t/a；

本项目环评提出排放总量为：二氧化硫1.5t/a、氮氧化物1.5t/a的要求。

五、工程建设对环境的影响
根据验收监测报告结论，总体上项目正常运行时对周边环境的影响与该项目环境影响报告表中影响评价结论基本一致。

大气环境影响分析结论

根据监测结果，锅炉废气出口中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中“燃煤锅炉”特别排放限值限值要求。

油烟废气两个周期的折算放浓度均能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准限值。

根据监测结果，厂界各监测点颗粒物浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2相应标准限值。

综上诉述企业生产对周围环境影响不大。

2、噪声环境影响分析结论
根据监测结果，厂界各监测点噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表2类标准；敏感点噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中表2类标准；企业生产对周围环境影响不大。

3、固废环境影响分析结论
本项目固废主要为包装固废、边角料、金属屑、不合格产品、沉渣、炉灰、泥沙和生活垃圾。包装固废、边角料、金属屑、不合格产品收集后外售给方元华回收利用；沉渣、炉灰、泥沙由本公司自用于本公司的种植地内；生活垃圾收集后由桐庐县中航美丽城乡环卫有限公司统一处置；企业生产对周围环境影响不大。

六、验收结论
经检查，杭州金慧达集团有限公司建设项目、杭州金慧达集团有限公司年加工砂石9万吨项目竣工环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”的要求，主要环保治理设施已基本按照环评及批复的要求落实，废水不外排；废气、噪声能达标排放；固废按照要求资源化、无害化处理，验收资料基本齐全。杭州金慧达集团有限公司建设项目、杭州金慧达集团有限公司年加工砂石9万吨项目基本具备验收条件，验收组同意通过竣工环境保护验收。
七、后续要求
1、按照环评要求将锅炉排气筒加高至35米。

2、进一步完善各类废气的收集处理。

八、验收人员信息
验收人员信息见附件“杭州金慧达集团有限公司建设项目、杭州金慧达集团有限公司年加工砂石9万吨项目环保设施竣工环境保护验收人员信息”。                   
杭州金慧达集团有限公司
                                               2018年10月25日
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